江源区残联购买助听器设置参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 参数 | 单位 |
| 中功率助听器 | 105db、IEC118-0标准：满档增益69DB，总诣波失真500HZ1.4%，四通道电脑编程，DFS反馈抑制 | 37台 |
| 大功率助听器 | 120db、IEC118-0标准：满档增益75DB，总诣波失真500HZ1.4%，四通道电脑编程，DFS反馈抑制 | 10台 |

江源区残疾人联合会

2019年7月12日